2020 해체제염기술 해외현장교육 추진계획(안)

'20. 2. 6. (목), 한국원자력산업회의

추진목적

◦「원전해체산업 기반조성사업」에서 제시한 ‘원전해체 전문교육 실행 로드맵’에 따른 해체 전문인력 양성

◦ 해체 진행중인 원전 방문을 통한 해체공정 이해 제고 및 원자력시설 해체제염기술 최신 정보 제공

2. 교육개요

□ (교육일정) 2020. 3. 2. (월) ~ 3. 7. (토), 4박 6일

□ (교육내용)

- 강의식교육 : 독일․프랑스 해체사례분석, 해체기술, 물류관리기술 등  - 현장교육 : 연구용원자로(MZFR), 소듐냉각로, 해체기술연구시설 ※ 상세 프로그램 별첨 참조

□ (주관․교육기관) : 한국원산 ․ 독일칼스루어공과대학(KIT)

□ (교육대상) 원전 해체제염산업 관계자, 15명 내외

□ (교 육 비) 472만원/인

※ 현지기관 교육비, 항공비, 숙식비, 현지교통비 등 체류비 포함

3. 신청방법

□ (신청방법) 별첨의 신청양식을 작성하여 제출(2020. 2. 14. 까지)

※ 선착순 마감, 정원 초과시 원산 교육 기수료자 우선

□ (납부기한) 상기 교육비를 2020. 2. 21.까지 납부

□ (교육문의) 민경업 부장 (☏02-6257-2596, mink@kaif.or.kr)

4. 기타

□ 전 과정 영어로 진행

□ 상기 교육과정 수료자에게 독일 KIT 명의 교육수료증 발급

첨부. 2020 해체제염기술 해외현장교육 상세 프로그램

첨부		2020 해체제염기술 해외현장교육 상세 프로그램

1. 교육목적

ㅇ 해외 해체현장 방문을 통한 실제해체사례 학습 및 해체제염기술 개발현황 및 전망 정보 습득

ㅇ 국내 원전 해체분야 인력수요에 대비하기 위한 해외 해체‧제염기술 현황 및 해체공정 이해 증진을 통한 전문인력 양성

2. 교육대상 : 원자력유관 공공기관 및 해체사업 진입희망 기업 관계자

3. 교육일정 : 2020. 3. 2. (월) ~ 3. 7. (토), 4박 6일

4.  교육장소 : 독일 칼스루어공과대학교 (Karlsruhe Institute of Technology)

5.  교육언어 : 영어

6.  교육인원 및 비용 : 472만원/인 (항공․체류비 및 교육비 포함)

7. 교육프로그램(안)

※ 해당 프로그램은 교육시행기관 사정에 따라 일부 수정될 수 있음

일정	프로그램	비고
2020. 3. 2. (월)
11:00-14:50	인천-프랑크푸르트 항공편 : 아시아나	현지도착시간
2020. 3. 3. (화)
08:30-09:20	환영사 및 오리엔테이션
09:30-10:20	해체사업 프로젝트 계획 및 관리 (KGR Greifswald 해체 경험 중심) 해체사업 프로젝트 관리 개요 해체사업계획의 일반적 고려사항 Greifswald 원전 해체 프로젝트 매니지먼트 체계	휴식(20´)
10:40-11:30	해체사업 프로젝트 계획 및 관리 (계속)
11:40-12:30	프랑스의 프로젝트 Management 및 해체계획사례 CEA, EDF, ORANO의 해체프로그램 해체사례 분석을 통한 교훈 및 피드백 성공적인 해체를 위한 10계명
12:30-13:30	중식
13:30-14:20	프로젝트 매니저(PM) 입장에서의 원자력시설의 해체 리스크 관리기법 IAEA 문서 분석 리스크 관리기법 : 프로젝트 매니지먼트 리스크 매니지먼트 : 실제 사례	휴식(20´)
14:40-15:30	프로젝트 매니저(PM) 입장에서의 원자력시설의 해체 리스크 관리기법 인적관리 : 기술, 교육, 인적개발 공급망 내에서의 리스크 관리기법
15:30-16:30	해체기술정보보안 - 해체사업중 정보 관리 - 해체를 위한 IT 보안체계 구축
16:40-17:00	Wrap-Up
17:00-19:00	휴식 및 만찬장 이동
19:00-21:00	환영만찬(Welcome Dinner)
2020. 3. 4. (수)
08:30-09:20	해체와 환경복원에 사용되는 해체기계/기술의 이점과 문제점 - 공학, 온도, 유압, 공기중, 수중... - 원격 - 시뮬레이션 및 트레이닝
09:30-10:20	KGR 1~5호기 가동중 발전계통 해체 사례 - 대형구조물 현장절단 기술 - 기타 적용기술	휴식(20´)
10:40-11:00	칼스루어공과대학연구소 소개
11:00-13:00	현장방문(1조) : MZFR 다목적 연구용 원자로 –상당 부분 해체작업 완료된 현장 방문을 통해 과소평가되기 쉬운 원전해체공정 관련 Issue에 대한 학습 현장방문(2조) : KNK 원자로 해체 현장
13:00-14:00	중식
14:00-16:00	현장방문(2조) : MZFR 다목적 연구용 원자로 –상당 부분 해체작업 완료된 현장 방문을 통해 과소평가되기 쉬운 원전해체공정 관련 Issue에 대한 학습 현장방문(1조) : KNK 원자로 해체 현장	휴식(30´)
16:30-17:30	Wrap-Up
17:30-	휴식 및 호텔 이동
2020. 3. 5. (목)
08:30-09:20	원전 해체에 사용된 해체 기술 - 금속 (metal) - 콘크리트 (concrete) - 토양 복원 (soil remediation)
09:30-10:20	원전 해체에 사용된 해체기술 (계속)	휴식(20´)
10:40-12:30	물류관리(해체 프로젝트의 핵심관리대상) - 물류관리이론 - 올바른 물류관리기법의 시행 - Greifswald 원전의 Mass Flow 프로젝트 - 물류관리 전략
12:30-13:30	중식
13:30-14:20	물류 관리 (계속)	휴식(20´)
14:40-15:40	폐회식 - 마지막 논의 / 훈련 과정 평가 - 향후 협력과제 검토
15:45	KIT 남부 캠퍼스 이동
16:00-17:30	KIT 해체제염기술연구실 방문 - 첨단제염기술 시연 ROBDEKON project – 위험환경 제염을 위한 로봇공학 제염작업 필요한 공간 확보 및 관찰(Screening/Charting), 후속제염작업을 위한 3D모델링을 위한 자율제어장치 MASK 프로젝트 물분사연마절단기술을 통한 2차폐기물 감소기법
17:30	숙소 복귀
2020. 3. 6. (금)- 3. 7. (토)
17:35-12:05 (+1)	프랑크푸르트 - 인천 항공편 : 아시아나	현지시간

8. 방문현장개요

□ MZFR

◦위치 : 독일 레오폴드샤펜(Leopoldshafen, KIT 인근)

◦노형 : 압력중수로 (PHWR, pressurized heavy water reactor)

◦운영주체 : Gmbh Karsruhe

◦목적

- 연료 성분 테스트

- 소재 개발

- 원자로 조종사 훈련

- 전력 생산

◦설계용량 : 50 Mwe

◦생산량 : 57 MWel

◦연혁

- 건설 : `61~`65

- 상업운전 : `65~`84

- 영구정지 : `84. 5./ `87. 3 ~ 현재.

- 해체 : `87~2024. 8단계 내에서 (in 8 steps) (8 licenses)

◦상태 : 1-7단계 완료. 8단계 진행 중

◦현재 활동 :

- 원자력법에 따른 건물소개 및 오염제거조치(Clearance measurements of buildings)

- 오염구조물 제염 및 절단작업

◦프로젝트 목적 : IAEA level 3 (green field)

□ Karlsruhe KNK-2

◦위치 : 독일 레오폴드샤펜(Leopoldshafen, KIT 인근)

◦노형 : 소형소듐냉각로(sodium-cooled nuclear reactor plant)

◦운영주체 : mbH

◦운영목적 : 고속증식 발전

◦설계용량 : 21 MW

◦생산량 : 60 MW / 20 MWel

◦연혁

- 건설 : `65~`69

- 상업운전 : `71~`74 (열노심)

`77~`91 (고속노심)

- 영구정지 : `84. 5./ `87. 3 ~ 현재.

- 해체 : `93~2020. 10단계, 10개 인허가 구성

◦상태 : 9단계 진행 중

◦현재 활동 : 바이오실드 구조물의 오염된 콘크리트 해체작업 준비

◦프로젝트 목적 : IAEA level 3 (green field)